1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2013년 07월 21일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 실내공간을 형성하는 주요 기본구성요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바닥은 촉각적으로 만족할 수 있는 조건을 요구한다.

② 벽은 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대한 배경적 요소이다.

③ 천장은 시각적 흐름이 최종적으로 멈추는 곳이기에 지각의 느낌에 영향을 미친다.

④ 다른 요소들이 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 천장은 매우 고정적

2. 다음 설명에 가장 알맞은 디자인 원리는?

① 리듬	② 대비

③ 대칭	④ 균형

3. 다음 중 균형의 종류와 그 실례의 연결이 옳지 않은 것은?

① 방사형 균형 - 판테온의 돔

② 대칭적 균형 - 타지마할 궁

③ 비대칭적 균형 - 눈의 결정체

④ 결정학적 균형 - 반복되는 패턴의 카펫

4. 주택 침실의 소음 방지 방법으로 적당하지 않은 것은?

① 도로 등의 소음원으로부터 격리시킨다.

② 창문은 2중창으로 시공하고 커튼을 설치한다.

③ 벽면에 붙박이장을 설치하여 소음을 차단한다.

④ 침실 외부에 나무를 제거하여 조망을 좋게 한다.

5. 다음 중 실내디자인의 개념과 가장 거리가 먼 것은?

① 순수예술	② 디자인활동

③ 실행과정	④ 전문과정

6. 실내공간에 침착함과 평형감을 주기 위해 일반적으로 사용되는 디자인 원리는?

① 균형	② 리듬

③ 점이	④ 변화

7. 다음 중 인체지지용 가구에 속하지 않는 것은?

① 의자	② 침대

③ 소파	④ 테이블

8. 실내디자인의 진행 과정에 있어서 다음 중 가장 먼저 선행되는 작업은?

① 조건파악	② 기본계획

③ 기본설계	④ 실시설계

9. 다음 설명에 알맞는 식사실의 유형은?

① 리빙 키친	② 리빙 다이닝

③ 다이닝 키친	④ 리빙 다이닝 키친

10. 천창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 벽면의 다양한 활용이 가능하다.

② 같은 면적의 측창보다 광량이 많다.

③ 차열, 전망, 통풍에 유리하고 개방감이 크다.

④ 밀집된 건물에 둘러싸여 있어도 일정량의 채광이 가능하다.

11. 형태를 의미구조에 의해 분류할 경우, 다음 설명에 알맞은 형태의 종류는?

① 추상적 형태	② 이념적 형태

③ 현실적 형태	④ 인위적 형태

12. 선의 종류별 조형효과로서 옳지 않은 것은?

① 곡선 - 명료함, 평등	② 수평선 - 안정, 평화

③ 사선 - 약동감, 생동감	④ 수직선 - 존엄성, 위엄

13. 다음 중 좋은 디자인을 판단하는 척도로서 우선 순위가 가장 낮은 것은?

① 기능성	② 심미성

③ 다양성	④ 경제성

14. 주택의 평면 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부엌, 욕실, 화장실은 각각 분산 배치하고 외부와 연결한다.

② 침실은 독립성을 확보하고 다른 실의 통로가 되지 않게 한다.

③ 각 실의 방향은 일조, 통풍, 소음, 조망 등을 고려하여 결정한다.

④ 각 실의 관계가 깊은 것은 인접시키고 상반되는 것은 격리시킨다.

15. 조선시대 주택구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주택공간이 성(性)에 의해 구분되었다.

② 사랑채는 남자 손님들의 응접공간 등으로 사용되었다.

③ 안채는 모든 가정 살림의 중추적인 역할을 하던 곳이다.

④ 주택은 크게 사랑채, 안채, 바깥채의 3개의 공간으로 구분되었다.

16. 자연환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 풍력환기량은 풍속에 비례한다.

② 중력환기량은 개구부 면적에 비례하여 증가한다.

③ 중력환기량은 실내외의 온도차가 클수록 많아진다.

④ 중력환기량은 일반적으로 공기유입구와 유출구 높이의 차이가 작을수록 많아진다.

17. 직접조명방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조명률이 낮다.

② 실내반사율의 영향이 작다.

③ 국부적으로 고조도를 얻기 편리하다.

④ 천장이 어두어지기 쉬우며 진한 그림자가 형성되기 쉽다.

18. 다음 설명에 알맞은 소음의 종류는?

① 변동소음	② 간헐소음

③ 정상소음	④ 충격소음

19. 다음 중 열전도율의 단위는?

① W	② W/m

③ W/mㆍK	④ W/m2ㆍK

20. 어떤 물체에 발생하는 열에너지가 전달 매개체가 없이 직접 다른 물체에 도달하는 전열 현상은?

① 전도	② 대류

③ 복사	④ 완류

2과목 : 실내환경

21. 도장공사에 사용되는 클리어 래커(clear lacquer)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 내수성이 없으며 내충격성이 작다.

② 바니시에 안료를 첨가한 래커이다.

③ 목재전용은 부착성이 크나 도막의 가소성이 떨어진다.

④ 주로 내부용으로 사용되며 외부용으로는 사용이 곤란하다.

22. 다음 중 천연아스팔트에 속하지 않는 것은?

① 아스팔타이트	② 록 아스팔트

③ 블론 아스팔트	④ 레이크 아스팔트

23. 테라코타에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 색조나 모양을 임의로 만들 수 있다.

② 소성제품이므로 변형이 생기기 쉽다.

③ 주로 장식용으로 사용되는 점토제품이다.

④ 일반석재보다 무겁기 때문에 부착이 어렵다.

24. 내열성ㆍ내한성이 우수한 수지로 -60 ~ 260℃의 범위에서 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성이 우수한 열경화성은?

① 요소수지	② 실리콘수지

③ 아크릴수지	④ 염화비닐수지

25. 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장바름을 보호하기 위해 묻어 붙인 것으로 모서리쇠라고도 불리는 것은?

① 와이어라스	② 조이너

③ 코너비드	④ 메틸라스

26. 다음의 일반적으로 내화성이 가장 약한 석재는?

① 사암	② 안산암

③ 화강암	④ 용회암

27. 다음 중 천연골재에 속하지 않는 것은?

① 깬자갈	② 강자갈

③ 산모래	④ 바다자갈

28. 합성수지의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 진성, 연성이 크다.

② 가소성, 가공성이 크다.

③ 흡수성이 적고 투수성이 거의 없다.

④ 탄력성이 없어 구조재료로 사용이 용이하다.

29. 목재의 가공품 중 강당, 집회장 등의 천장 또는 내벽에 붙여 음향조절용으로 사용되는 것은?

① 플로어링 보드	② 코펜하겐 리브

③ 파키트리 블록	④ 플로어링 블록

30. 점토의 비중에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 보통은 2.5~2.6 정도이다.

② 알루미나분이 많을수록 작다.

③ 불순물이 많은 점토일수록 크다.

④ 고알루미나질 점토는 비중이 1.0 내외이다.

3과목 : 실내건축재료

31. 강재의 열처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 풀림은 강을 연화하거나 내부응력을 제거할 목적으로 실시한다.

② 뜨임질은 경도를 감소시키고 내부응력을 제거하며 연성과 인성을 크게 하기 위해 실시한다.

③ 불림은 500~600℃로 가열하여 소정의 시간까지 유지한 후에 로 내부에서 서서히 냉각하는 처리를 말한다.

④ 담금질은 고온으로 가열하여 소정의 시간동안 유지한 후에 냉수, 온수 또는 기름에 담가 냉각하는 처리를 말한다.

32. 미장재료 중 자신이 물리적 또는 화학적으로 고체화하여 미장바름의 주체가 되는 재료가 아닌 것은?

① 점토	② 석고

③ 소석회	④ 규산소다

33. 제물치장콘크리트에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① 콘크리트 표면을 유성페인트로 마감한 것이다.

② 콘크리트 표면을 모르타르로 마감한 것이다.

③ 콘크리트 표면을 시공한 그대로 마감한 것이다.

④ 콘크리트 표면을 수성페인트로 마감한 것이다.

34. 각종 석재의 용도가 옳지 않은 것은?

① 용회암 : 구조재	② 점판암 : 지붕재

③ 대리석 : 실내장식재	④ 트래버틴 : 실내장식재

35. 미장재료 중 돌로마이트 플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소석회에 비해 점성이 높다.

② 응결시간이 길어 바르기가 용이하다.

③ 건조시 팽창되므로 균열 발생이 없다.

④ 대기 중의 이산화탄소와 화합하여 경화한다.

36. 콘크리트의 일반적인 배합설계 순서에서 가장 먼저 이루어져야 하는 사항은?

① 시멘트의 선정	② 요구성능의 설정

③ 시험배합의 실시	④ 현장배합의 결정

37. 시멘트의 응결시간에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 온도가 높으면 응결시간이 늦다.

② 수량이 많을수록 응결시간이 빠르다.

③ 첨가된 석고량이 많으면 응결시간이 빠르다.

④ 일반적으로 분말도가 높으면 응결시간이 빠르다.

38. 목재의 천연건조 방법에 속하는 것은?

① 침수건조	② 열기건조

③ 진공건조	④ 약품건조

39. 건축재료를 화학조성에 의해 분류할 경우, 무기재료에 속하지 않는 것은?

① 석재	② 도자기

③ 알루미늄	④ 아스팔트

40. 유리제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복층유리는 방음, 단열 효과가 크며 결로 방지용으로도 우수하다.

② 망입유리는 유리 성분에 착색제를 넣어 색깔을 띠게 한 유리이다.

③ 열선흡수유리는 단열유리라고도 하며 태양광선 중의 장파부분을 흡수한다.

④ 강화유리는 열처리한 판유리로 강도가 크고 파괴시작은 파편이 되어 분쇄된다.

41. 건축구조의 변천과정이 옳게 나열된 것은?

① 동굴주거시대 → 움집주거시대 → 지상주거시대

② 지상주거시대 → 움집주거시대 → 동굴주거시대

③ 움집주거시대 → 동굴주거시대 → 지상주거시대

④ 움집주거시대 → 지상주거시대 → 동굴주거시대

42. A2 제도 용지의 크기로 옳은 것은? (단, 단위는 mm)

① 210 × 297	② 297 × 420

③ 420 × 594	④ 594 × 841

43. 건축 구조를 구성 방식에 따라 분류할 때 가구식 구조에 해당하는 것으로 짝지어진 것은?

① 벽돌 구조 - 돌 구조

② 목 구조 - 철골 구조

③ 블록 구조 - 벽돌 구조

④ 철근 콘크리트 구조 - 철골 철근 콘크리트 구조

44. 보강블록조 벽체의 보강철근 배근과 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

① 철근의 정착이음은 기초보나 테두리보에 만든다.

② 철근이 배근된 곳은 피복이 충분하도록 콘크리트로 채운다.

③ 보강철근은 내력벽의 끝부분ㆍ문꼴 갓둘레에는 반드시 배치되어야 한다.

④ 철근은 가는 것을 많이 넣는 것보다 굵은 것을 조금 넣는 것이 좋다.

45. 벽돌쌓기에서 프랑스식 쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외관이 아름답다.

② 부분적으로 통줄눈이 생긴다.

③ 남는 토막이 적게 생겨 경제적이다.

④ 힘을 많이 받지 않는 벽돌담 등에 사용된다.

46. 설계도면이 갖추어야 할 요건에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 객관적으로 이해되어야 한다.

② 일정한 규칙과 도법에 따라야 한다.

③ 정확하고 명료하게 합리적으로 표현되어야 한다.

④ 모든 도면의 축척은 하나로 통일되어야 한다.

47. 건축제도 시 선긋기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 선긋기를 할 때에는 시작부터 끝까지 일정한 힘과 일정한 연필의 각도를 유지하도록 한다.

② T자와 삼각자를 이용한다.

③ 삼각자의 왼쪽 옆면 이용시에는 아래에서 위로 선을 긋는다.

④ 삼각자의 오른쪽 옆면 이용시에는 아래에서 위로 선을 긋는다.

48. 철골구조의 주각부와 관계가 먼 것은?

① 베이스플레이트	② 윙플레이트

③ 데크플레이트	④ 사이드앵글

49. 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표현할 때 사용되는 선은?

① 가는 실선	② 파선

③ 일점쇄선	④ 이점쇄선

50. 목구조에 사용하는 철물 중 보기와 같은 기능을 하는 것은?

① 꺽쇠	② 주걱볼트

③ 안장쇠	④ 듀벨

4과목 : 건축일반

51. 다음 중 실내건축 투시도 그리기에서 가장 마지막으로 하여야 할 작업은?

① 서있는 위치 결정	② 눈높이 결정

③ 입면상태의 가구 설정	④ 질감의 표현

52. 철골의 접합 방법 중 다른 접합보다 단면 결손이 거의 없는 접합방식은?

① 용접	② 리벳 접합

③ 일반 볼트 접합	④ 고력 볼트 접합

53. 각 실내의 입면을 그려 벽면의 형상, 치수, 끝마감 등을 나타내는 도면은?

① 평면도	② 투시도

③ 단면도	④ 전개도

54. 건축제도의 치수 기입에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 인출선은 사용하지 않는다.

② 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.

③ 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.

④ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 아래로부터 위로 읽을 수 있도록 기입한다.

55. 배치도 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 도로와 대지와의 고저차, 등고선 등을 기입한다.

② 축척은 1/100 ~ 1/600 정도로 한다.

③ 각 실과의 연관 관계를 표시한다.

④ 정화조, 맨홀, 배수구 등 설빙릐 위치나 크기를 그린다.

56. 다음의 평면 표시 기호가 나타내는 것은?

① 셔터달린창	② 오르내리창

③ 주름문	④ 미들창

57. 다음 창호 표시기호의 뜻으로 옳은 것은?

① 알루미늄함금창 2번	② 알루미늄함금창 2개

③ 알루미늄 2중창	④ 알루미늄문 2짝

58. 철근콘크리트구조에서 원형철근 대신 이형철근을 사용하는 주된 목적은?

① 압축응력 증대	② 부착응력 증대

③ 전단응력 증대	④ 인장응력 증대

59. 철골공사 용접 결함 중에서 용접상부에 따라 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 흠으로 남게 된 부분을 무엇이라고 하는가?

① 블로우홀	② 언더컷

③ 오버랩	④ 피트

60. 대상 물체의 모양을 도면으로 표현 시 크기를 비율에 맞춰 줄이거나 늘이기 위해 사용하는 제도용구는?

① T자	② 축척자

③ 자유곡선자	④ 운형자

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	①	①	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	④	④	①	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	②	③	③	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	①	③	②	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	③	④	④	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	③	①	①	②	②	②