1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2012년 02월 12일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 규칙적인 요소들의 반복으로 디자인에 시각적인 질서를 부여하는 통제된 운동감각을 의미하는 디자인 원리는?

① 리듬	② 균형

③ 조화	④ 비례

2. 기하하적인 정의로 크기가 없고 위치만 존재하는 디자인 요소는?

① 점	② 선

③ 면	④ 입체

3. 다음 중 크기와 형태에 제약없이 가장 자유롭게 디자인할 수 있는 창의 종류는?

① 고정창	② 미닫이창

③ 여닫이창	④ 미서기창

4. 주거공간의 동선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동선은 일상생활의 움직임을 표시하는 선이다.

② 동선은 길고, 가능한 직선적으로 계획하는 것이 바람직하다.

③ 하중이 큰 가사노동의 동선은 되도록 남쪽에 오도록 하는 것이 좋다.

④ 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선은 서로 분리되어 간섭이 없도록 한다.

5. 다음 중 실내공간계획에서 가장 중요하게 고려해야 하는 것은?

① 조명 스케일	② 가구 스케일

③ 공간 스케일	④ 인체 스케일

6. 천장, 벽의 구조체에 의해 광원의 빛이 천장 또는 벽면으로 가려지게 하여 반사광으로 간접 조명하는 방식은?

① 광창 조명	② 코브 조명

③ 코니스 조명	④ 광천장 조명

7. 다음 중 공간의 차단적 분할을 위해 사용되는 재료가 아닌 것은?

① 커튼	② 조명

③ 이동벽	④ 고정벽

8. 다음 중 수직선이 주는 심리적 느낌과 가장 거리가 먼 것은?

① 위엄	② 상승감

③ 엄숙함	④ 안정감

9. 주택계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 침실의 위치는 소음원이 있는 쪽은 피하고, 정원 등의 공지에 면하도록 하는 것이 좋다.

② 부엌의 위치는 항상 쾌적하고, 일광에 의한 건조 소독을 할 수 있는 남쪽 또는 동쪽이 좋다.

③ 거실의 형태는 일반적으로 직사각형의 형태가 정사각형의 형태보다 가구의 배치나 실의 활용에 유리하다.

④ 리빙 다이닝 키친(LDK)의 형태는 대규모 주택에서 많이 나타나는 형태로 작업 동선이 길어지는 단점이 있다.

10. 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 의미하는 것은?

① 명암	② 착시

③ 질감	④ 패턴

11. 실내 기본 요소 중 바닥에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생활을 지탱하는 가장 기본적인 요소이다.

② 공간의 영역을 조정할 수 있는 기능은 없다.

③ 촉각적으로 만족할 수 있는 조건을 요구한다.

④ 천장과 함께 공간을 구성하는 수평적 요소이다.

12. 다음 중 작업용 가구(준인체계 가구)에 해당하는 것은?

① 의자	② 침대

③ 테이블	④ 수납장

13. 주거 공간을 주행동에 따라 개인공간, 작업공간, 사회적 공간으로 구분할 때, 다음 중 사회적 공간에 속하지 않는 것은?

① 식당	② 현관

③ 응접실	④ 서비스 야드

14. 다음 중 르 꼬르뷔제(Le Corbusier)가 제시한 모듈러와 가장 관계가 깊은 디자인 원리는?

① 리듬	② 대칭

③ 통일	④ 비례

15. 형태의 의미구조에 의한 분류에서 인간의 지각, 즉 시각과 촉각 등으로 직접 느낄 수 없고 개념적으로만 제시될 수 있는 형태는?

① 현실적 형태	② 인위적 형태

③ 상징적 형태	④ 자연적 형태

16. 실내공기오염의 종합적 지표로서 사용되는 오염물질은?

① 라돈	② 부유분진

③ 일산화탄소	④ 이산화탄소

17. 측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개폐 기타의 조작이 용이하다.

② 시공이 용이하며 비막이에 유리하다.

③ 편측채광의 경우 실내의 조도분포가 균일하다.

④ 근린의 상황에 의한 채광 방해의 우려가 있다.

18. 인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 물리적 온열 요소에 해당하지 않는 것은?

① 기온	② 습도

③ 기류	④ 공기의 청정도

19. 소음의 종류 중 음압 레벨의 변동 폭이 좁고, 측정자가 귀로 들었을 때 음의 크기가 변동하고 있다고 생각되지 않는 종류의 음은?

① 정상음	② 변동음

③ 간헐음	④ 충격음

20. 다음은 건물 벽체의 열 흐름을 나타낸 그림이다. ( )안에 알맞은 용어는?

① A: 열복사, B: 열전도	② A: 열흡수, B: 열복사

③ A: 열복사, B: 열대류	④ A: 열전도, B: 열관류

2과목 : 실내환경

21. 콘크리트의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내구성이 양호하다.

② 내화성이 양호하다.

③ 성형상 자유성이 높다.

④ 압축강도에 비해 인장강도가 크다

22. 다음 설명에 알맞은 접합철물은?

① 앵커	② 듀벨

③ 고장력 볼트	④ 익스팬션 볼트

23. 다음 중 알칼리성 바탕에 사용이 가장 용이한 것은?

① 유성페인트	② 알루미늄페인트

③ 유성에나멜페인트	④ 염화비닐수지도료

24. 합성수지와 그 용도의 연결이 가장 부적절한 것은?

① 멜라민수지 - 접착제

② 염화비닐수지 - PVC 파이프

③ 폴리우레탄수지 - 도막 방수재

④ 폴리스티렌수지 - 발수성 방수도료

25. 목재 제품 중 목재를 얇은 판, 즉 단판으로 만들어 이들을 섬유방향이 서로 직교되도록 홀수로 적층하면서 접착제로 접착시켜 합친 것은?

① 합판	② 집성재

③ 섬유판	④ 파티클보드

26. 목재의 건조방법 중 인공건조법에 해당하지 않는 것은?

① 증기건조법	② 열기건조법

③ 진공건조법	④ 대기건조법

27. 쇄석을 종석으로 하여 시멘트에 안료를 섞어 진동기로 다진 후 판상으로 성형한 것으로서 자연석과 유사하게 만든 수장재료는?

① 대리석판	② 인조석판

③ 석면 시멘트판	④ 목모 시멘트판

28. 미장재료 중 회반죽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기경성 미장재료이다.

② 내수성이 높아 주로 실외에 사용된다.

③ 소석회에 모래, 해초풀, 여물 등을 혼합하여 바르는 미장재료이다.

④ 경화건조에 의한 수축율이 크기 때문에 여물로서 균열을 분산, 경감시킨다.

29. 다음 중 인공골재에 해당하지 않는 것은?

① 강자갈	② 팽창혈암

③ 펄라이트	④ 부순모래

30. 점토에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점토의 주성분은 실리카와 알루미나이다.

② 압축강도는 인장강도의 약 5배 정도이다.

③ 점토 입자가 미세할수록 가소성은 나빠진다.

④ 점토의 비중은 일반적으로 2.5~2.6 정도이다.

3과목 : 실내건축재료

31. 다음 중 한국산업표준에 따라 흡수 시험을 하였을 경우 흡수율이 최대 3% 이하가 되어야 하는 것은?

① 토기질	② 도기질

③ 석기질	④ 자기질

32. 시멘트의 분말도 측정법에 해당하는 것은?

① 브레인법	② 슬럼프 테스트

③ 르샤틀리에 시험법	④ 오토클레이브 시험법

33. 다음 설명에 알맞은 재료의 역학적 성질은?

① 강성	② 연성

③ 취성	④ 전성

34. 다음 설명에 알맞은 석재의 종류는?

① 응회암	② 사문암

③ 점판암	④ 대리석

35. 2장 또는 3장의 판유리를 일정한 간격을 두고 겹치고 그 주변을 금속테로 감싸 붙여 만든 것으로, 단열성, 차음성이 좋고 결로방지용으로 우수한 유리 제품은?

① 강화유리	② 망입유리

③ 복층유리	④ 에칭유리

36. 다음 중 건축재료의 사용목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

① 무기재료	② 구조재료

③ 마감재료	④ 차단재료

37. 아스팔트를 휘발성 용제로 녹인 흑갈색 액채로 아스팔트 방수의 바탕처리재로 사용되는 것은?

① 아스팔트 펠트	② 아스팔트 프라이머

③ 아스팔트 콤파운드	④ 스트레이트 아스팔트

38. 석재의 표면가공순서로 맞는 것은?

① 혹두기→정다듬→도드락다듬→잔다듬→물갈기

② 혹두기→도드락다듬→정다듬→잔다듬→물갈기

③ 혹두기→잔다듬→정다듬→도드락다듬→물갈기

④ 혹두기→정다듬→잔다듬→도드락다듬→물갈기

39. 알루미늄에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가공성이 양호하다.

② 열⦁전기 전도성이 크다.

③ 비중이 철의 1/3 정도로 경량이다.

④ 내화성이 좋아 별도의 내화처리가 필요하지 않다.

40. 다음 합성수지 중 열경화성 수지에 해당하지 않는 것은?

① 페놀수지	② 요소수지

③ 멜라민수지	④ 폴리에틸렌수지

41. 다음 중 창호와 창호철물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철제 뼈대에 천을 붙이고 상부는 홈대형의 행거 레일에 달바퀴로 매달아 접어 여닫게 만든 문을 아코디언도어라 한다.

② 일반적으로 환기를 목적으로 하고 채광을 필요로 하지 않은 경우에 붙박이창을 사용한다.

③ 오르내리창에는 크레센트를 사용한다.

④ 여닫음 조정기 중 열려진 문을 받아 벽을 보호하고 문을 고정하는 것을 도어스톱이라 한다.

42. 다음 중 건축설계도면에서 배경을 표현하는 목적과 가장 관계가 먼 것은?

① 건축물의 스케일감을 나타내기 위해서

② 건축물의 용도를 나타내기 위해서

③ 건축물 내부 평면상의 동선을 나타내기 위해서

④ 주변대지의 성격을 표시하기 위해서

43. 목재 기둥의 종류 중 2층 이상의 높이를 하나의 단일재로 사용하는 것은?

① 평기둥	② 통재기둥

③ 샛기둥	④ 가새

44. 블록쌓기의 원칙으로 옳지 않은 것은?

① 블록은 살 두께가 두꺼운 쪽이 위로 향하게 한다.

② 인방보는 좌우 지지벽에 20cm 이상 물리게 한다.

③ 블록의 하루 쌓기의 높이는 1.2m ~ 1.5m로 한다.

④ 통줄눈을 원칙으로 한다.

45. 콘크리트 타설에서 거푸집의 측압을 결정짓는 요소가 아닌 것은?

① 타설속도	② 거푸집강성

③ 기온	④ 압축강도

46. 목재문 중에서 울거미를 짜고 합판으로 양면을 덮은 문은?

① 널문	② 플러쉬문

③ 비늘살문	④ 시스템도어

47. 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음은 마구리쌓기로 하며 모서리 또는 끝에서 칠오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은?

① 영국식 쌓기	② 미국식 쌓기

③ 엇모 쌓기	④ 네덜란드식 쌓기

48. 다음 중 건축구조의 기본 조건과 가장 거리가 먼 것은?

① 유동성	② 안전성

③ 경제성	④ 내구성

49. 철골구조에서 사용되는 고력볼트접합의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 현장 시공설비가 복잡하다.

② 접합부의 강성이 크다.

③ 피로강도가 크다.

④ 노동력절약과 공기단축효과가 있다.

50. 강관구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 강관은 형강과는 달리 단면이 폐쇄되어 있다.

② 방향에 관계없이 같은 내력을 발휘할 수 있다.

③ 콘크리트 타설 시 거푸집이 불필요하다.

④ 밀폐된 중공단면의 내부는 부식의 우려가 많다.

4과목 : 건축일반

51. 대형건축물에 널리 쓰이는 SRC조가 의미하는 것은?

① 철골철근콘크리트조	② 철근콘크리트조

③ 철골조	④ 절판구조

52. 제도에 사용되는 삼각스케일의 용도로 적합한 것은?

① 원이나 호를 그릴 때 주로 쓰인다.

② 축척을 사용할 때 주로 쓰인다.

③ 제도판 옆면에 대고 수평선을 그릴 때 주로 쓰인다.

④ 원호 이외의 곡선을 그을 때 주로 쓰인다.

53. 다음 중 물-시멘트비와 가장 관계가 깊은 것은?

① 시멘트 분말도	② 콘크리트 중량

③ 골재의 입도	④ 콘크리트 강도

54. 벽체나 바닥판을 평면적인 구조체만으로 구성한 구조는?

① 현수구조	② 막구조

③ 돔구조	④ 벽식구조

55. 기초평면도에 표기하는 사항이 아닌 것은?

① 기초의 종류

② 앵커볼트의 위치

③ 마루 밑 환기구 위치 및 형상

④ 기와의 치수 및 잇기방법

56. 건물 지하부의 구조부로서 건물의 무게를 지반에 전달하여 안전하게 지탱시키는 구조부분은?

① 기초	② 기둥

③ 지붕	④ 벽체

57. 다음 중 동바리 마루를 구성하는 부분이 아닌 것은?

① 동바리	② 장선

③ 멍에	④ 걸레받이

58. 다음 중 건축제도통칙(KS F 1501)에서 규정하고 있는 척도가 아닌 것은?

① 1/5	② 1/100

③ 1/150	④ 1/300

59. 건축제도 시 선긋기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 수평선은 왼쪽에서 오른쪽으로 긋는다.

② 시작부터 끝까지 굵기가 일정하게 한다.

③ 연필은 진행되는 방향으로 약간 기울여서 그린다.

④ 삼각자의 왼쪽 옆면을 이용하여 수직선을 그을 때는 위쪽에서 아래 방향으로 긋는다.

60. 철근콘크리트조의 철근 및 배근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이형철근은 원형철근보다 부착강도가 크다.

② 콘크리트의 강도가 클수록 부착강도가 크다.

③ 철근의 이음은 휨모멘트가 크게 작용하는 부분에서 한다.

④ 연직하중에 대한 단순보의 주근은 보의 하단인 인장측에 배근한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	②	④	②	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	④	③	④	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	①	④	②	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	③	③	①	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	④	④	②	④	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	④	④	①	④	③	④	③