1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2012년 07월 22일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 상점의 공간구성에 있어서 판매공간에 해당하는 것은?

① 파사드공간	② 상품관리공간

③ 시설관리공간	④ 상품전시공간

2. 다음과 같은 특징을 갖는 창의 종류는?

① 미닫이창	② 여닫이창

③ 미서기창	④ 오르내리창

3. 다음은 피보나치 수열의 일부분이다. “21” 바로 다음에 나오는 숫자는?

① 30	② 34

③ 42	④ 44

4. 다음 설명에 알맞은 착시의 종류는?

① 운동의 착시	② 다의도형 착시

③ 역리도형 착시	④ 기하학적 착시

5. 주택에서 거실에 식사공간을 부속시키고, 부엌을 분리한 형식은?

① D형	② LD형

③ DK형	④ LDK형

6. 광원을 넓은 면접의 벽면에 매입하여 비스타(vista)적인 효과를 낼 수 있으며 시선에 안락한 배경으로 작용하는 건축화 조명방식은?

① 코브 조명	② 코퍼 조명

③ 광창 조명	④ 광천장 조명

7. 다음 설명에 알맞은 가구는?

① 인체계 가구	② 수납용 가구

③ 시스템 가구	④ 빌트 인 가구

8. 다음 설명과 가장 관계가 깊은 형태의 지각심리는?

① 유사성	② 폐쇄성

③ 연속성	④ 근접성

9. 다음 설명에 알맞은 선의 종류는?

① 사선	② 수평선

③ 수직선	④ 기하곡선

10. 간접조명방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조명률이 높다.

② 실내반사율의 영향이 크다.

③ 그림자가 거의 형성되지 않는다.

④ 경제성보다 분위기를 목표로 하는 장소에 적합하다.

11. 생활에 적합한 건축을 위해 인체와 관련된 모듈의 사용에 있어 단순한 길이의 배수보다는 황금비례를 이용하여 타당하다고 주장한 사람은?

① 르 꼬르뷔지에	② 월터 그로피우스

③ 미스 반 데어 로에	④ 프래읔 로이드 라이트

12. 주택의 부엌가구 배치 유형 중 부엌 내의 벽면을 이용하여 작업대를 배치한 형식으로 작업면이 넓어 작업 효율이 가장 좋은 것은?

① ㅡ자형	② L자형

③ ㄷ자형	④ 아일랜드형

13. 디자인 원리 중 유사조화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통일보다 대비의 효과가 더 크게 나타난다.

② 질적, 양적으로 전혀 상반된 두 개의 요소의 조합으로 성립된다.

③ 개개의 요소 중에서 공통성이 존재하므로 뚜렷하고 선명한 이미지를 준다.

④ 각각의 요소가 하나의 객체로 존재하며 다양한 주제와 이미지들이 요구될 때 주로 사용된다.

14. 등받이와 팔걸이가 없는 형태의 보조의자로 가벼운 작업이나 잠시 걸터앉아 휴식을 취하는데 사용되는 것은?

① 스툴	② 카우치

③ 이지 체어	④ 라운지 체어

15. 공간의 동선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동선의 유형 중 직선형은 최단거리의 연결로 통과시간이 가장 짧다.

② 실내에 2개 이상의 출입구는 그 갯수에 비례하여 동선이 원활해지므로 통로면적이 감소된다.

③ 동선이 교차하는 지점은 잠시 멈추어 방향을 결정할 수 있도록 어느 정도 충분한 공간을 마련해 준다.

④ 동선은 짧으면 짧을수록 효율적이나 공간의 성격에 다라 길게 하여 더 많은 시간동안 머무르도록 유도되기도 한다.

16. 일조의 확보와 관련하여 공동주택의 인동간격 결정과 가장 관계가 깊은 것은?

① 춘분	② 하지

③ 추분	④ 동지

17. 벽과 같은 고체를 통하여 유체(공기)에서 유체(공기)로 열이 전해지는 현상은?

① 복사	② 대류

③ 열관류	④ 열전도

18. 결로 방지대책과 가장 관계가 먼 것은?

① 환기	② 난방

③ 단열	④ 방수

19. 공동주택의 거실에서 환기를 위하여 설치하는 창문의 면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 창문으로만 환기를 하는 경우)

① 거실 바닥 면적의 1/5 이상

② 거실 바닥 면적의 1/10 이상

③ 거실 바닥 면적의 1/20 이상

④ 거실 바닥 면적의 1/40 이상

20. 다음의 설명에 알맞은 음의 성질은?

① 반사	② 회절

③ 굴절	④ 간섭

2과목 : 실내환경

21. 기본 점성이 크며 내수성, 내약품성, 전기절연성이 모두 우수한 만능형 접착제로 금속, 플라스틱, 도자기, 유리, 콘크리트 등의 접합에 사용되는 것은?

① 요소수지 접착제	② 비닐수지 접착제

③ 멜라민수지 접착제	④ 에폭시수지 접착제

22. 석회암이 변화되어 결정화한 것으로 주성분은 탄산석회이며, 갈면 광택이 나는 석재는?

① 응회암	② 화강암

③ 대리석	④ 점판암

23. 건조실에 목재를 쌓고 온도, 습도, 풍속 등을 인위적으로 조절하면서 건조하는 목재의 인공건조 방법은?

① 대기건조	② 침수건조

③ 진공건조	④ 열기건조

24. 시멘트가 습기를 흡수하여 경미한 수화반응을 일으켜 생성된 수산화칼슘과 공기중의 탄산가스가 반응하여 탄산칼슘을 생성하는 작용을 의미하는 것은?

① 풍화	② 응결

③ 크리프	④ 중성화

25. 다음 중 기경성 미장재료에 해당되는 것은?

① 시멘트 모르타르	② 경석고 플라스터

③ 혼합석고 플라스터	④ 돌로마이트 플라스터

26. 다음의 설명에 알맞은 재료의 역학적 성질은?

① 소성	② 점성

③ 탄성	④ 인성

27. 화강암에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내화성이 크다.

② 내구성이 우수하다.

③ 구조재 및 내ㆍ외장재로 사용이 가능하다.

④ 절리의 거리가 비교적 커서 대재(大材)를 얻을 수 있다.

28. 다음 중 콘크리트의 신축이음(Expansion Joint) 재료에 요구되는 성능조건과 가장 관계가 먼 것은?

① 콘크리트에 잘 밀착하는 밀착성

② 콘크리트 이음사이의 충분한 수밀성

③ 콘크리트의 수축에 순응할 수 있는 탄성

④ 콘크리트의 팽창에 저항할 수 있는 압축강도

29. 건축재료의 요구성능 중 감각정 성능이 특히 요구되는 건축재료는?

① 구조재료	② 마감재료

③ 차단재료	④ 내화재료

30. 아스팔트의 연성을 타나내는 수치로서 온도의 변화와 함께 변화하는 것은?

① 신도	② 인화점

③ 침입도	④ 연화점

3과목 : 실내건축재료

31. 경화 콘크리트의 역학적 기능을 대표하는 것으로, 경화 콘크리트의 강도 중 일반적으로 가장 큰 것은?

① 휨강도	② 압축강도

③ 인장강도	④ 전단강도

32. 콘크리트 내부에 미세한 독립된 기포를 발생시켜 콘크리트의 작업성 및 동결융해 저항성능을 향상시키기 위해 사용되는 화학혼화제는?

① AE제	② 기포제

③ 유동화제	④ 플라이애쉬

33. 단열유리라고도 하며 철, Ni, Cr 등이 들어 있는 유리로서, 서향일광을 받는 창 등에 사용되는 것은?

① 내열유리	② 열선흡수유리

③ 열선반사유리	④ 자외선차단유리

34. 도료의 구성요소 중 도막 주요소를 용해시키고 적당한 점도로 조절 또는 도장하기 쉽게 하기 위하여 사용되는 것은?

① 안료	② 용제

③ 수지	④ 전색제

35. 강의 열처리 방법에 해당되지 않는 것은?

① 불림	② 인발

③ 풀림	④ 뜨임질

36. 자기질 타일의 흡수율 기준으로 옳은 것은?

① 3.0% 이하	② 5.0% 이하

③ 8.0% 이하	④ 18.0% 이하

37. 다음은 한국산업표준에 따른 점토 벽돌 중 미장 벽돌에 관한 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은?

① 30%	② 40%

③ 50%	④ 60%

38. 다음 중 열경화성 수지에 해당되는 것은?

① 아크릴수지	② 염화비닐수지

③ 폴리우레탄수지	④ 폴리에틸렌수지

39. 보통 합판의 제조 방법에 따른 구분에 해당되지 않는 것은?

① 일반	② 내수

③ 난연	④ 무취

40. 창호철물과 사용되는 창호의 연결이 옳지 않은 것은?

① 레일 - 미닫이문

② 크레센트 - 오르내리창

③ 플로어 힌지 - 여닫이문

④ 레버토리 힌지 - 쌍여닫이창

41. 다음 중 건축제도의 치수 기입 에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 협소한 간격이 연속될 때에는 치수 간격을 줄여 치수를 쓴다.

② 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.

③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로, 아래로부터 위로 읽을 수 있도록 기입한다.

④ 치수 기입은 항상 치수선 중앙 아래 부분에 기입하는 것이 원칙이다.

42. 철골구조의 접합 방법 중 접합된 판 사이에 강한 압력이 작용하여 이에 의한 접합재간의 마찰저항에 의하여 힘을 전달하는 접합 방식은?

① 강접합	② 핀접합

③ 용접접합	④ 고력볼트접합

43. 철근콘크리트구조의 1방양 슬래브의 최소두께는 얼마 이상인가?

① 80mm	② 100mm

③ 150mm	④ 200mm

44. 창문틀의 좌우에 수직으로 세워댄 틀은?

① 밑틀	② 웃틀

③ 선틀	④ 중간틀

45. 다음 중 주로 수평방향으로 작용하는 하중은?

① 고정하중	② 활하중

③ 풍하중	④ 적설하중

46. 도명 표시 기호 중 동일한 간격으로 철근을 배치할 때 사용하는 기호는?

① @	② □

③ THK	④ R

47. 도로 포장용 벽돌로서 주로 인도에 많이 쓰이는 것은?

① 이형벽돌	② 포도용 벽돌

③ 오지벽돌	④ 내화벽돌

48. 다음의 재료표시기호에서 목재의 구조재 효시 기호는?

① 	②

③ 	④

49. 철근콘크리트구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 각 구조부를 일체로 구성한 구조이다.

② 자중이 무겁고 기후의 영향을 많이 받는다.

③ 내구ㆍ내화성이 뛰어나다.

④ 철근과 콘크리트 간 선팽창계수가 크게 다른 점을 이용한 구조이다.

50. 목구조에서 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재로 사용하는 기둥은?

① 통재기둥	② 평기둥

③ 샛기둥	④ 동자기둥

4과목 : 건축일반

51. 다음 중 목구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건물의 무게가 가볍고, 가공이 비굑적 용이하다.

② 내화성이 좋다.

③ 함수율에 따른 변형이 크다.

④ 나무 고유의 색깔과 무늬가 있어 아름답다.

52. 목재접합 중 2개 이상의 목재를 길이 방향으로 붙여 1개의 부재로 만드는 것은?

① 이음	② 쪽매

③ 맞춤	④ 장부

53. 다음 중 목구조의 구조부위와 이음방식이 잘못 짝지어진 것은?

① 서까래 이음 - 빗이음

② 걸레받이 - 턱솔이음

③ 난간두겁대 - 은장이음

④ 기둥의 이음 - 엇걸이 산지이음

54. 한변이 300mm 정도인 네모뿔형의 돌로써 석축에 사용되는 돌을 무엇이라고 하는가?

① 호박돌	② 잡석

③ 견치돌	④ 장대석

55. 그림과 같은 지붕 평면을 구성하는 지붕의 명칭은?

① 합각지붕	② 모임지붕

③ 박공지붕	④ 꺾인지붕

56. 다음 중 철골구조의 보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 플레이트보에서 웨브의 국부 좌굴을 방지하기 위해 거셋 플레이트를 사용한다.

② 휨강도를 높이기 위해 커버플레이트를 사용한다.

③ 하이브리드거더는 다른 성질의 재즐을 혼성하여 만든 일종의 조립보이다.

④ 플랜지는 H형강, 플레이트보 또는 래티스보 등에서 보의 단면의 상하에 날개처럼 내민 부분을 말한다.

57. 다음 중 목구조의 2층 마루에 속하지 않는 것은?

① 홑마루	② 보마루

③ 동바리마루	④ 짠마루

58. 고층건물의 구조 형식에서 층고를 최소로 할 수 있고 외부보를 제외하고 내부에는 보 없이 바닥판만으로 구성되는 구조는?

① 내력벽 구조	② 전단 코어 구조

③ 강성 골조 구조	④ 무량판 구조

59. 슬래브 배근에서 가장 하단에 위치하는 철근은?

① 장변 단부 하부 배력근	② 단변 하부 주근

③ 장변 중앙 하부 배력근	④ 장변 중앙 굽힘철근

60. 설계도면의 종류 중 실시설계도에 해당되는 것은?

① 구상도	② 조직도

③ 전개도	④ 동선도

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	②	③	③	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	①	②	④	③	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	①	④	③	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	②	②	①	③	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	③	③	①	②	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	③	②	①	③	④	②	③