1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2012년 04월 08일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 실내디자인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실내디자인은 대상 공간의 기능보다는 장식을 우선시한다.

② 디자인의 한 분야로서 인간생활의 쾌적성을 추구하는 활동이다.

③ 실내디자인은 목적을 위한 행위로 그 자체가 목적이 아니라 특정한 효과를 얻기 위한 수단이다.

④ 실내디자인은 과학적 기술과 예술이 종합된 분야로서 주어진 공간을 목적에 맞게 창조하는 작업이다.

2. 부엌 작업대의 가장 효율적인 배치 순서는?

① 준비대 – 개수대 – 조리대 – 가열대 – 배선대

② 준비대 – 조리대 – 개수대 – 가열대 – 배선대

③ 준비대 – 조리대 – 가열대 – 개수대 – 배선대

④ 준비대 – 개수대 – 가열대 – 조리대 – 배선대

3. 상점의 판매방식 중, 대면판매에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상품의 포장 및 계산이 편리하다.

② 상품을 설명하기에 용이한 방식이다.

③ 판매원의 고정 위치를 정하기가 용이하다.

④ 측면방식에 비해 진열면적이 크다는 장점이 있다.

4. 심리적으로 존엄성, 엄숙함, 위엄 및 강한 의지의 느낌을 주는 선의 종류는?

① 사선	② 곡선

③ 수직선	④ 수평선

5. 평범하고 단순한 실내를 흥미롭게 만드는데 가장 적합한 디자인 원리는?

① 조화	② 강조

③ 통일	④ 균형

6. 한 선분을 길이가 다른 두 선분으로 분할하였을 때, 긴 선분을 대한 짧은 선분의 길이의 비가 전체 선분에 대한 긴 선분의 길이의 비와 같을 때 이루어지는 비례는?

① 정수비례	② 황금비례

③ 수열에 의한 비례	④ 루트직사각형 비례

7. ‘루빈의 항아리’와 관련된 형태의 지각 심리는?

① 그룹핑 법칙	② 폐쇄성의 법칙

③ 형과 배경의 법칙	④ 프래그낸즈의 법칙

8. 실내디자인의 과정 중 다음과 같은 내용이 이루어지는 단계는?

① 기획단계	② 시공단계

③ 설계단계	④ 사용 후 평가단계

9. 개구부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건축물의 표정과 실내 공간의 성격을 규정하는 중요한 요소이다.

② 창은 개폐의 용이 및 단열을 위해 가능한 한 크게 만드는 것이 좋다.

③ 창의 높낮이는 가구의 높이와 사람이 앉거나 섰을 때의 시선 높이에 영향을 받는다.

④ 문은 사람과 물건이 실내, 실외로 통행 출입하기 위한 개구부로 실내디자인에 있어 평면적인 요소로 취급된다.

10. 주거공간의 영역 구분 중 개인적 영역에 속하는 것은?

① 거실	② 서재

③ 응접실	④ 식사실

11. 조명의 4요소에 해당되지 않는 것은?

① 명도	② 대비

③ 노출시간	④ 조명기구

12. 실내 공간의 성격 형성과 가장 관련이 깊은 디자인 요소는?

① 마감 재료	② 바닥 구조

③ 장식품 종류	④ 천장의 질감

13. 실내공간의 구성요소 중 바닥에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 촉각적으로 만족할 수 있는 조건을 요구한다.

② 수평적 요소로서 생활을 지탱하는 기본적 요소이다.

③ 단차를 통한 공간 분할은 바닥면이 좁을 때 주로 사용된다.

④ 벽이나 천장은 시대와 양식에 의한 변화가 현저한테 비해 바닥은 매우 고정적이다.

14. 특정한 사용목적이나 많은 물품을 수납하기 위해 건축화된 가구로, 빌트 인 가구(built-in furniture)라고도 불리우는 것은?

① 작업용 가구	② 붙박이 가구

③ 이동식 가구	④ 조립식 가구

15. 다음 설명에 알맞은 형태의 종류는?

① 이념적 형태	② 추상적 형태

③ 인위적 형태	④ 자연적 형태

16. 건물의 환기에서 일반적으로 효과가 가장 큰 것은?

① 온도차에 의한 환기    ② 극간풍에 의한 환기

③ 풍압차에 의한 환기    ④ 기계력에 의한 강제 환기

17. 벽체의 전열에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 벽체의 열관류율이 클수록 단열성능이 낮아진다.

② 벽체의 열전도저항이 클수록 단열성능이 우수하다.

③ 벽체내의 공기층의 단열효과는 기밀성에 큰 영향을 받는다.

④ 벽체의 열전도저항은 그 구성재료가 습기를 함유할 경우 크게 된다.

18. 눈부심(glare)의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

① 광원 주위를 밝게 한다.

② 발광체의 휘두를 높인다.

③ 광원을 시선에서 멀리 처리한다.

④ 시선을 중심으로 해서 30° 범위내의 글레어 존에는 광원을 설치하지 않는다.

19. 음의 세기 레벨을 나타낼 때 사용하는 단위는?

① ppm	② cycle

③ dB	④ lm

20. 벽체에서의 결로발생형태에 따른 결로방지대책으로 옳지 않은 것은?

① 표면결로 : 실내 표면온도를 높인다.

② 표면결로 : 실내수증기의 발생량을 억제한다.

③ 내부결로 : 벽체 내부로 수증기 침입을 억제한다.

④ 내부결로 : 벽체 내부 온도가 노점온도 이하가 되도록 한다.

2과목 : 실내환경

21. 표준형 내화벽돌 중 보통형의 크기는? (단, 단위는 mm)

① 190 × 90 × 57	② 210 × 100 × 60

③ 210 × 104 × 60	④ 230 × 114 × 65

22. 건축용 접착제로서 요구되는 성능으로 옳지 않은 것은?

① 진동, 충격의 반복에 잘 견딜 것

② 충분한 접착성과 유동성을 가질 것

③ 내수성, 내한성, 내열성, 내산성이 있을 것

④ 고화(固化)시 체적수축 등의 변힝이 있을 것

23. 강의 열처리 방법에 해당되지 않는 것은?

① 압출	② 불림

③ 풀림	④ 담금질

24. 콘크리트의 크리프의 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재하 초기에 증가가 현저하다.

② 작용응력이 클수록 크리프가 크다.

③ 물시멘트비가 클수록 크리프가 크다.

④ 시멘트페이스트가 많을수록 크리프는 작다.

25. 콘크리트의 워커빌리티에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 과도하게 비빔시간이 길면 워케빌리티가 나빠진다.

② AE제를 사용한 경우 볼베어링 작용에 의해 콘크리트의 워커빌리티가 좋아진다.

③ 깬자갈을 사용한 콘크리트가 강자갈을 사용한 콘크리트 보다 워커빌리티가 좋다.

④ 단위수량을 증가시키면 재료 분리가 생기기 쉽기 때문에 워커빌리티가 좋아진다고는 말할 수 없다.

26. 금속의 부식방지 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다른 종류의 금속은 잇대어 사용하지 않는다.

② 표면을 깨끗하게 하고 물기나 습기가 없도록 한다.

③ 알루미늄의 경우, 모르타르나 콘크리트로 피복한다.

④ 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 한다.

27. 한국산업표준(KS L 5201)에 따른 포틀랜드 시멘트의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 백색 포틀랜드 시멘트    ② 조강 포틀랜드 시멘트

③ 저열 포틀랜드 시멘트    ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

28. 미장재료 중 회반죽의 재료에 해당되지 않는 것은?

① 풀	② 종석

③ 여물	④ 소석회

29. 다음 중 석재를 가장 곱게 다듬질하는 방법은?

① 흑두기	② 정다듬

③ 잔다듬	④ 도드락다듬

30. 아스팔트의 종류 중 천연 아스팔트에 해당되지 않는 것은?

① 아스팔타이트	② 로크 아스팔트

③ 레이크 아스팔트	④ 스트레이트 아스팔트

3과목 : 실내건축재료

31. 목재 건조의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

① 옹이의 제거    	② 목재 강도의 증가

③ 전기절연성의 증가  	④ 목재 수축에 의한 손상 방지

32. 시멘트가 습기를 흡수하여 경미한 수화반응을 일으켜 생성된 수산화칼슘과 작용하여 시멘트의 풍화를 발생시키는 것은?

① 분진	② 아황산가스

③ 일산화탄소	④ 이산화탄소

33. 다음 설명에 알맞은 도료는?

① 수성페인트	② 유성페인트

③ 클리어래커	④ 알루미늄페인트

34. 건축재료 중 구조재료에 요구되는 성능과 가장 거리가 먼 것은?

① 생산성능	② 감각적 성능

③ 역학적 성능	④ 화학적 성능

35. 다음 설명에 알맞은 유리의 성분에 따른 종류는?

① 고규산유리	② 소다석회유리

③ 붕사석회유리	④ 칼륨석회유리

36. 연질 섬유판과 경질 섬유판을 구분하는 기준이 되는 것은?

① 밀도	② 두께

③ 강도	④ 접착제

37. 다음 중 열가소성 수지에 해당되지 않는 것은?

① 아크릴수지	② 염화비닐수지

③ 폴리에틸렌수지	④ 폴리에스테르수지

38. 석재의 일반적인 성질에 관한 서명으로 옳지 않은 것은?

① 강도가 크면 경도도 크다.

② 인장 및 휨강도는 압축강도에 비해 매우 작다.

③ 화강암, 안산암 등의 화성암 종류가 내마모성이 크다.

④ 석회분을 포함하는 대리석, 사문암 등은 내산성이 크다.

39. 점토 제품의 흡수율이 큰 것부터 순서가 옳은 것은?

① 도기 ＞ 토기 ＞ 석기 ＞ 자기

② 도기 ＞ 토기 ＞ 자기 ＞ 석기

③ 토기 ＞ 도기 ＞ 석기 ＞ 자기

④ 토기 ＞ 석기 ＞ 도기 ＞ 자기

40. 콘크리트의 혼화제 중 염화물의 작용에 의한 철근의 부식을 방지하기 위해 사용되는 것은?

① 지연제	② 촉진제

③ 기포제	④ 방청제

41. 다음 중 A2제도용지의 규격으로 옳은 것은? (단, 단위는 mm)

① 841 × 1189	② 594 × 941

③ 420 × 594	④ 297 × 420

42. 목구조에서 본기둥 사이에 벽을 이루는 것으로서, 가새의 옆휨을 막는데 유효한 기둥은?

① 평기둥	② 샛기둥

③ 동자기둥	④ 통재기둥

43. 투시도 작도에서 수평면과 화면이 교차되는 선은?

① 화면선	② 수평선

③ 기선	④ 시선

44. 다음 중 건축제도의 치수 기입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.

② 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.

③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.

④ 치수 기입은 항상 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.

45. 보를 없애고 바닥판을 두껍게 해서 보의 역할을 경하도록 한 구조로, 기둥이 바닥 슬래브를 지지해 주상 복합이나 지하 주차장에 주로 사용되는 구조는?

① 플랫 슬래브 구조	② 절판 구조

③ 벽식 구조	④ 쉘 구조

46. 반자틀의 구성과 관계 없는 것은?

① 징두리	② 달대

③ 달대받이	④ 반자돌림대

47. 건축제도에서 다음 평면 표시 기호가 의미하는 것은?

① 미딛이문	② 주름문

③ 접이문	④ 연속문

48. 다음 중 원호 이외의 곡선을 그릴 때 사용하는 제도용구는?

① 디바이더	② 스케일

③ 운형자	④ 지우개판

49. 벽돌쌓기 중 담 또는 처마부분에서 내쌓기를 할 때에 벽돌을 45° 각도로 모서리가 면에 돌출되도록 쌓는 방식은?

① 영롱 쌓기	② 무늬 쌓기

③ 세워 쌓기	④ 멋모 쌓기

50. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는?

① 쉘구조    	② 프리스트레스트 콘크리트 구조

③ 커튼월구조    	④ 패널 구조

4과목 : 건축일반

51. 벽돌쌓기 공사 중 가장 튼튼한 구조로써 이오토막과 반절이 필요한 쌓기 방법은?

① 미식쌓기	② 영식쌓기

③ 불식쌓기	④ 네덜란드식쌓기

52. 다음 중 T자를 사용하여 그을 수 있는 선은?

① 포물선	② 수평선

③ 사선	④ 곡선

53. 철근콘크리트구조 기둥에서 주근의 좌굴과 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속하는 철근은?

① 주근	② 띠철근

③ 온도철근	④ 배력근

54. 철골철근콘크리트구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 작은 단면으로 큰 힘을 발휘할 수 있다.

② 화재시 고열을 받으면 철골구조와 비교하여 강도감소가 크다.

③ 내진성이 우수한 구조이다.

④ 초고층 구조물 하층부의 복합구조로 많이 쓰인다.

55. 동바리 마루에서 마루널 바로 밑에 위치한 부재 명칭은?

① 장선	② 동바리

③ 멍에	④ 기둥밑잡이

56. 석재의 형상에 따른 분류에서 면길이 300mm 정도의 사각뿔형으로 석축에 많이 사용되는 돌은?

① 간석	② 견치돌

③ 사괴석	④ 각석

57. 다음 중 습식구조에 속하지 않는 구조는?

① 벽돌구조    	② 콘크리트 충전강관구조

③ 철근콘크리트구조 	④ 철골구조

58. 도면표시기호 중 두께를 표시하는 기호는?

① THK	② A

③ V	④ H

59. 표준형 점토벽돌 2.0B의 두께는?

① 190mm	② 290mm

③ 390mm	④ 490mm

60. 트레이싱지에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 계획 도면의 스케치에 주로 사용한다.

② 연질이어서 쉽게 찢어진다.

③ 습기에 약하다.

④ 오래 보관되어야할 도면의 제도에 쓰인다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	②	②	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	①	④	④	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	④	③	③	①	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	②	②	①	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	①	①	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	②	①	②	④	①	③	③