1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2012년 10월 20일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 균형의 원리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수평선이 수직선보다 시각적 중량감이 크다.

② 크기가 작은 것보다 시각적 중량감이 크다.

③ 기하학적인 형태가 불규칙적인 형태보다 시각적 중량감이 크다.

④ 복잡하고 거친 질감이 단순하고 부드러운 질감보다 시각적 중량감이 크다.

2. 벽면의 상부에 설치하여 모든 빛이 아래로 향하도록 한 건축화조명 방식은?

① 코브 조명	② 광창 조명

③ 광천장 조명	④ 코니스 조명

3. 밖으로 창과 함께 평면이 돌출된 형태로 아늑한 구석공간을 형성할 수 있는 창의 종류는?

① 고창	② 윈도우 월

③ 베이 윈도우	④ 픽처 윈도우

4. 상업공간의 정면이나 숍 프론트(shop front)의 설계계획으로 옳지 않은 것은?

① 대중성이 있어야 한다.

② 취급상품을 인지할 수 있어야 한다.

③ 간판이 주변 미관과 조화되도록 해야 한다.

④ 영업종료 후 환경에 대한 고려는 필요 없다.

5. 다음 중 황금분할의 비율로 가장 알맞은 것은?

① 1 : 1.414	② 1 : 1.618

③ 1 : 1.732	④ 1 : 3.141

6. 실내디자이너의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

① 독자적인 개성의 표현을 한다.

② 생활공간의 쾌적성을 추구하고자 한다.

③ 전체 매스(mass)의 구조설비를 계획한다.

④ 인간의 예술적, 서정적 요구의 만족을 해결하려 한다.

7. 비슷한 형태, 규모, 색채, 질감, 명암, 패턴의 그룹을 하나의 그룹으로 지각하려는 경향을 의미하는 형태의 지각심리는?

① 근접성	② 유사성

③ 연속성	④ 폐쇄성

8. 물체의 크기와 인간과의 관계 및 물체 상호간의 관계를 표시하는 디자인 원리는?

① 척도	② 비례

③ 균형	④ 조화

9. 채광의 효과가 가장 좋은 창의 종류는?

① 천창	② 측창

③ 정측창	④ 고측창

10. 다음 설명에 알맞은 실내 기본요소는?

① 벽	② 천장

③ 바닥	④ 개구부

11. 좁은 공간을 시각적으로 넓어 보이게 하려면 어떤 질감(texture)의 내용을 선택하는 것이 좋은가?

① 털이 긴 카페트	② 굴곡이 많은 석재

③ 거친 표면의 목재	④ 매끈한 질감의 유리

12. 주택의 설계방향으로 옳지 않은 것은?

① 가족본위의 주거	② 가사노동의 경감

③ 넓은 주거공간 지향	④ 생활의 쾌적함 증대

13. 다음 중 리듬의 원리에 해당 하지 않는 것은?

① 반복	② 점층

③ 변이	④ 조화

14. 다음 설명에 알맞은 주택의 부엌가구 배치 유형은?

① L자형	② 일자형

③ 병렬형	④ 아일랜드형

15. 스툴의 종류 중 편안한 휴식을 위해 발을 올려놓는데 사용되는 것은?

① 세티	② 오토만

③ 카우치	④ 체스터필드

16. 전열 및 단열에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 액체는 고체보다 열전도율이 작다.

② 일반적으로 기체는 고체보다 열전도율이 작다.

③ 벽체에서 공기층의 단열효과는 기밀성과는 무관하다.

④ 물체에서 복사되는 열량은 그 표면의 절대온도의 4승에 비례한다.

17. 어느 점에서 음파의 전파방향에 직각으로 잡은 단위 단면적을 단위시간에 통과하는 음의 에너지량을 음의 세기라고 하는데, 음의 세기의 단위는?

① W/m2	② dB

③ sone	④ ppm

18. 급기와 배기측에 송풍기를 설치하여 정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압 또는 부압으로 유지할 수 있는 환기법은?

① 압입식	② 흡출식

③ 병용식	④ 중력식

19. 다음 중 실내조명 설계과정에서 가장 우선적으로 이루어져야 하는 사항은?

① 광원 선정	② 조명방식 결정

③ 소요조도 결정	④ 조명기구 결정

20. 기온·습도·기류의 3요소의 조합에 의한 실내 온열감각을 기온의 척도로 나타낸 온열지표는?

① 유효온도	② 등가온도

③ 작용온도	④ 합성온도

2과목 : 실내환경

21. 미장재료 중 돌로마이트 플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소석회에 비해 작업성이 좋다.

② 보수성이 크고 응결시간이 길다.

③ 회반죽에 비하여 조기강도 및 최종강도가 크다.

④ 여물을 혼입할 경우 건조수축이 발생하지 않는다.

22. 바닥재료에 요구되는 성능 중 물체의 이동 등에 따른 자극에 견디는 성능을 의미하는 것은?

① 내후성	② 내긁힘성

③ 내마모성	④ 내국압성

23. 콘크리트의 크리프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작용응력이 클수록 크리프는 크다.

② 물시멘트비가 클수록 크리프는 크다.

③ 재하재령이 빠를수록 크리프는 크다.

④ 시멘트 페이스트가 적을수록 크리프는 크다.

24. 목재의 접합철물로 주로 전단력에 저항하는 철물은?

① 듀벨	② 볼트

③ 인서트	④ 클램프

25. 한국산업표준(KS L 5201)에 따른 포틀랜드 시멘트의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 조강 포틀랜드 시멘트

② 백색 포틀랜드 시멘트

③ 저열 포틀랜드 시멘트

④ 중용열 포틀랜드 시멘트

26. 건축재료 중 구조재료에 가장 요구되는 성능은?

① 외관이 좋은 것이어야 한다.

② 열전도율이 큰 것이어야 한다.

③ 재질이 균일하고 강도가 큰 것이어야 한다.

④ 탄력성이 있고 마멸이나 미끄럼이 적어야 한다.

27. 금속의 방식방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.

② .균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 한다.

③ 표면을 평활하고 깨끗하게 하며, 습윤상태를 유지하도록 한다.

④ 가능한 한 이종금속과 인접하거나 접촉하여 사용하지 않는다.

28. 굳지않는 콘크리트의 성질을 표시하는 용어 중 주로 수량에 의해서 변화하는 유동성의 정도로 정의되는 것은?

① 콘시스텐시	② 펌퍼빌리티

③ 피니셔빌리티	④ 플라스티시티

29. 다음 중 알칼리성 바탕에 가장 적당한 도장재료는?

① 유성바니시	② 알루미늄페인트

③ 유성에나멜페인트	④ 염화비닐수지도료

30. 경량벽돌 중 다공벽돌에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방음, 흡음성이 좋다.

② 절단, 못치기 등의 가공이 우수하다.

③ 점토에 톱밥, 겨, 탄가루 등을 혼합, 소성한 것이다.

④ 가벼우면서도 강도가 높아 구조용으로 사용이 용이하다.

3과목 : 실내건축재료

31. 기호는 MDF이며, 밀도가 0.35g/cm3 이상 0.85g/cm3 미만인 섬유판은?

① 파티클보드	② 경질 섬유판

③ 연질 섬유판	④ 중밀도 섬유판

32. 아스팔트에 석면·탄산칼슘·안료를 가하고 가열혼련하여 시트상으로 압연한 것으로서 내수·내습성이 우수한 바닥재료는?

① 아스팔트타일	② 아스팔트블록

③ 아스팔트루핑	④ 아스팔트펠트

33. 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험방법에 사용되는 체의 호칭 치수에 해당하지 않는 것은?

① 20mm	② 25mm

③ 30mm	④ 35mm

34. 석면 표면 가공 중 잔다듬에 주로 사용되는 공구는?

① 정	② 쇠메

③ 날망치	④ 도드락 망치

35. 재료의 역학적 성질 중 압력이나 타격에 의해서 파괴됨이 없이 판상으로 되는 성질은?

① 전성	② 강성

③ 탄성	④ 소성

36. 목재의 강도 중 가장 큰 것은? (단, 응력방향이 섬유방향에 평행한 경우)

① 휨강도	② 인장강도

③ 압축강도	④ 전단강도

37. 타일의 종류를 유약의 유무에 따라 구분할 경우 이에 해당하는 것은?

① 내장 타일	② 시유 타일

③ 자기질 타일	④ 클링커 타일

38. 다음과 같은 특징을 갖는 유리의 성분에 따른 종류는?

① 칼륨연유리	② 칼륨석회유리

③ 소다석회유리	④ 붕사석회유리

39. 대리석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 석회암이 변화하여 결정화한 변성암의 일종이다.

② 내화성 및 내산성은 우수하나, 내알칼리성이 부족하다.

③ 색채와 반점이 아름다워 실내장식재, 조각재로 사용된다.

④ 석회석이 변화되어 결정화한 것으로 주성분은 탄산석회이다.

40. 다음과 같은 특징을 갖는 합성수지는?

① 멜라민수지	② 아크릴수지

③ 실리콘수지	④ 염화비닐수지

41. 다음 중 석재 가공시 마름돌 거친 면의 돌출부를 보기 좋게 다듬을 때 사용하는 공구는?

① 도드락망치	② 날망치

③ 쇠메	④ 정

42. 벽돌구조의 아치(arch) 중 특별히 주문 제작한 아치벽돌을 사용해서 만든 것은?

① 본아치	② 층두리아치

③ 거친아치	④ 막만든아치

43. 철골구조에서 단면 결손이 적고 소음이 발생하지 않으며 구조물 자체의 경량화가 가능한 접합방법은?

① 용접	② RPC접합

③ 볼트접합	④ 고력볼트접합

44. 철골구조의 판보에서 웨브의 두께가 츠에 비해서 얇을 때, 웨브의 국부 좌굴을 방지하기 위해서 사용되는 것은?

① 스티프너	② 커버 플레이트

③ 거셋 플레이트	④ 베이스 플레이트

45. 평면도는 건물의 바닥면에서 보통 몇 m 높이에서 절단한 수평 투상도인가?

① 0.5m	② 1.2m

③ 1.8m	④ 2.0m

46. 건축물과 그 구조형식이 옳게 연결된 것은?

① 상암동 월드컵 경기장 – 셸 구조

② 시드니 오페라 하우스 – 막 구조

③ 금문교 – 현수 구조

④ 노트르담 성당 – 돔 구조

47. 실내투시도 또는 기념건축물과 같은 정적인 건물의 표현에 효과적인 투시도는?

① 평행투시도	② 유각투시도

③ 경사투시도	④ 조감도

48. 창의 옆벽에 밀어 넣어, 열고 닫을 때 실내의 유효면적을 감소시키지 않은 창호는?

① 미닫이 창호	② 회전 창호

③ 여닫이 창호	④ 붙박이 창호

49. 건축제도에서  기호는 어느 곳에 사용하는가?

① 치수 숫자 앞에 사용한다.

② 치수 숫자 뒤에 사용한다.

③ 치수 숫자 중간에 사용한다.

④ 치수 숫자 어느 곳에 사용해도 관계없다.

50. 제도용 지우개가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 지운 후 지우개 색이 남지 않을 것

② 부드러울 것

③ 지운 부스러기가 적고 지우개의 경도가 클 것

④ 종이면을 거칠게 상처내지 않을 것

4과목 : 건축일반

51. 블록조에서 창문의 인방보는 벽단부에 최소 얼마 이상 걸쳐야 하는가?

① 5cm	② 10cm

③ 15cm	④ 20cm

52. 다음 중 습식구조로서 지진과 바람과 같은 횡력에 약하고 균열이 생기기 쉬운 구조는?

① 목구조	② 철근콘크리트구조

③ 벽돌구조	④ 철골구조

53. 다음 중 프리스트레스트 콘크리트 구조의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 간사이를 길게 할 수 있어 넓은 공간의 설계에 적합하다.

② 부재 단면의 크기를 크게 할 수 있어 진동 발생이 없다.

③ 공기 단축이 가능하다.

④ 강도와 내구성이 큰 구조물 시공이 가능하다.

54. 선의 종류 중 상상선에 사용되는 선은?

① 굵은선	② 가는선

③ 일점쇄선	④ 이점쇄선

55. 다음 중 목구조에 특징으로 옳지 않은 것은?

① 가볍고 가공성이 우수하다.

② 시공이 용이하며 공사기간이 짧다.

③ 외관이 아름답지만, 화재위험이 높다.

④ 강도는 작지만, 큰 부재를 얻기 용이하다.

56. 연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 철근콘크리트조 연결기초로 사용되는 것은?

① 독립기초	② 복합기초

③ 온통기초	④ 줄기초

57. 치수를 자 또는 삼각자의 눈금으로 잰 후 제도지에 같은 길이로 분할할 때 사용하는 제도 용구는?

① 디바이더	② 운형자

③ 컴퍼스	④ T자

58. 감구조 기둥에서 발생하는 다음과 같은 현상을 무엇이라 하는가?

① 처짐	② 좌굴

③ 인장	④ 전단

59. 건축에서 사용되는 척도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 도면에는 척도를 기입하여야 한다.

② 그림의 형태가 치수에 비례하지 않을 때는 NS(No Scale)로 표시한다.

③ 사진 및 복사에 의해 축소 또는 확대되는 도면에는 그 척도에 따라 자의 눈금 일부를 기입한다.

④ 한 도면에 서로 다른 척도를 사용하였을 경우 척도를 표시하지 않는다.

60. 건축물의 투시도법에 쓰이는 용어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 화면(Picture Plane. P.P.)은 물체와 시점 사이에 기면과 수직한 직립 평면이다.

② 수평면(Horizontal Plane. H.P.)은 기선에 수평한 면이다.

③ 수평선(Horizontal Line. H.L.)은 수평면과 화면의 교차선이다.

④ 시점(Eye Point. E.P.)은 보는 사람의 눈 위치이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	④	②	③	②	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	③	②	③	①	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	②	③	③	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	③	①	②	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	①	②	③	①	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	④	④	④	①	②	④	②