1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2015년 04월 04일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 거실의 가구 배치 방법 중 가구를 두 벽면에 연결시켜 배치하는 형식으로 시선이 마주치지 않아 안정감이 있는 것은?

① 직선형	② 대면형

③ ㄱ자형	④ ㄷ자형

2. 다음 중 측면판매형식의 적용이 가장 곤란한 상품은?

① 서적	② 침구

③ 의류	④ 귀금속

3. 주거공간은 주 행동에 의해 개인공간, 사회공간, 가사노동공간 등으로 구분할 수 있다. 다음 중 사회공간에 속하는 것은?

① 식당	② 침실

③ 서재	④ 부엌

4. 실내공간을 형성하는 기본구성요소 중 다른 요소들에 비해 시대와 양식에 의한 변화가 거의 없는 것은?

① 벽	② 바닥

③ 천장	④ 지붕

5. 다음 설명에 알맞은 조명 관련 용어는?

① 광도	② 휘도

③ 조명률	④ 연색성

6. 다음 중 식탁 밑에 부분 카펫이나 러그를 깔았을 경우 얻을 수 있는 효과와 가장 거리가 먼 것은?

① 소음 방지	② 공간 확대

③ 영역 구분	④ 바닥 긁힘 방지

7. 동선계획을 가장 잘 나타낼 수 있는 실내계획은?

① 입면계획	② 천장계획

③ 구조계획	④ 평면계획

8. 상점에서 쇼윈도, 출입구 및 홀의 입구부분을 포함한 평면적인 구성요소와 아케이드, 광고판, 사인, 외부장치를 포함한 입체적인 구성요소의 총체를 의미하는 것은?

① 파사드	② 스크린

③ AIDMA	④ 디스플레이

9. 다음의 건축화조명방식 중 벽면조명에 속하지 않는 것은?

① 커튼 조명	② 코퍼 조명

③ 코니스 조명	④ 밸런스 조명

10. 인간의 주의력에 의해 감지되는 시각적 무게의 평형상태를 의미하는 디자인 원리는?

① 리듬	② 통일

③ 균형	④ 강조

11. 부엌의 작업순서에 따른 작업대의 배치 순서로 가장 알맞은 것은?

① 가열대 → 배선대 → 준비대 → 조리대 → 개수대

② 개수대 → 준비대 → 조리대 → 배선대 → 가열대

③ 배선대 → 가열대 → 준비대 → 개수대 → 조리대

④ 준비대 → 개수대 → 조리대 → 가열대 → 배선대

12. 약동감, 생동감 넘치는 에너지와 운동감, 속도감을 주는 선의 종류는?

① 곡선	② 사선

③ 수직선	④ 수평선

13. 다음 설명에 알맞은 착시의 유형은?

① 운동의 착시	② 길이의 착시

③ 역리도형 착시	④ 다의도형 착시

14. 붙박이 가구(built in furniture)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공간의 효율성을 높일 수 있다.

② 건축물과 일체화하여 설치하는 가구이다.

③ 필요에 따라 설치 장소를 자유롭게 움직일 수 있다.

④ 설치 시 실내 마감재와의 조화 등을 고려하여야 한다.

15. 다음 설명에 알맞은 창의 종류는?

① 고정창	② 미닫이창

③ 여닫이창	④ 오르내리창

16. 차음성이 높은 재료의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

① 무겁다.	② 단단하다

③ 치밀하다.	④ 다공질이다.

17. 공기가 포화상태(습도 100%)가 될 때의 온도를 그 공기의 무엇이라 하는가?

① 절대운도	② 습구온도

③ 건구온도	④ 노점온도

18. 다음 설명에 알맞은 환기방식은?

① 자연환기방식              ② 제1종 환기방식(병용식)

③ 제2종 환기방식(압입식)    ④ 제3종 환기방식(흡출식)

19. 조도의 정의로 가장 알맞은 것은?

① 면의 단위면적에서 발산하는 광속

② 수조면의 단위면적에 입사하는 광속

③ 복사로서 전파하는 에너지의 시간적 비율

④ 점광원으로부터의 단위입체각당의 발산 광속

20. 다음 중 유효온도에서 고려하지 않는 것은?

① 기온	② 습도

③ 기류	④ 복사열

2과목 : 실내환경

21. 다음 중 구리(Cu)를 포함하고 있지 않는 것은?

① 청동	② 양은

③ 포금	④ 합석판

22. 다음 ( )안에 알맞은 석재는?

① 석회석	② 감람석

③ 응회암	④ 점판암

23. 경화 콘크리트의 성질 중 하중이 지속하여 재하될 경우 변형이 시간과 더불어 증대하는 현상을 의미하는 용어는?

① 크리프	② 블리딩

③ 레이턴스	④ 건조수축

24. 파티클보드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 면내 강성이 우수하다.

② 음 및 열의 차단성이 우수하다.

③ 넓은 면적의 판상 제품을 만들 수 있다.

④ 수분이나 고습도에 대한 저항 성능이 우수하다.

25. 다음의 점포 제품 중 흡수율 기준이 가장 낮은 것은?

① 자기질 타일	② 석기질 타일

③ 도기질 타일	④ 클링커 타일

26. 석고 플라스터 미장재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내화성이 우수하다.

② 수경성 미장재료이다.

③ 회반죽보다 건조 수축이 크다.

④ 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다.

27. 다음 중 내알칼리성이 가장 우수한 도료는?

① 에폭시도료	② 유성페인트

③ 유성바니시	④ 프탈산수지에나멜

28. 천연아스팔트에 속하지 않는 것은?

① 록 아스팔트	② 아스팔타이트

③ 블론 아스팔트	④ 레이크 아스팔트

29. 다음 설명에 알맞은 재료의 역학적 성질은?

① 소성	② 점성

③ 탄성	④ 인성

30. 다음 중 콘크리트의 시공연도(Workability)에 영향을 주는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 혼화재료	② 물의 염도

③ 단위시멘트량	④ 골재의 입도

3과목 : 실내건축재료

31. 다음 중 굳지 않은 콘크리트의 컨시스턴시(consistency)를 측정하는 방법으로 가장 알맞은 것은?

① 슬럼프 시험    	② 블레인 시험

③ 체가름 시험    	④ 오토클레이브 팽창도 시험

32. 시멘트가 경화될 때 용적이 팽창되는 정도를 의미하는 용어는?

① 응결	② 풍화

③ 중성화	④ 안정성

33. 금속의 부식과 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 산성이 강한 흙 속에서는 대부분의 금속 재료는 부식된다.

② 모르타르로 강재를 피복한 경우, 피복하지 않은 경우보다 부식의 우려가 크다.

③ 다른 종류의 금속을 서로 잇대어 사용하는 경우 전기 작용에 의해 금속의 부식이 방지된다.

④ 경수는 연수에 비하여 부식성이 크며, 오수에서 발생하는 이산화탄소, 메탄가스는 금속 부식을 완화시키는 완화제 역할을 한다.

34. 다음의 유리제품 중 부드럽고 균일한 확산광이 가능하며 확산에 의한 채광효과를 얻을 수 있는 것은?

① 강화유리	② 유리블록

③ 반사유리	④ 망입유리

35. 선축 재료를 화학조성에 따라 분류할 경우, 무기재료에 속하지 않는 것은?

① 흙	② 목재

③ 석재	④ 알루미늄

36. 플라스틱 건설재료의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전기절연성이 상당히 양호하다.

② 내수성 및 내투습성은 폴리초산비닐 등 일부를 제외하고는 극히 양호하다.

③ 상호간 계면접착은 잘되나, 금속, 콘크리트, 목재, 유리 등 다른 재료에는 잘 부착되지 않는다.

④ 일반적으로 투명 또는 백색의 물질이므로 적합한 안료나 염료를 첨가함에 따라 다양한 채색이 가능하다.

37. 보통포틀랜드시멘트보다 CS나 석고가 많고, 더욱이 분말도를 크게 하여 초기에 고강도를 발생하게 하는 시멘트는?

① 저열포틀랜드시멘트	② 조강포틀랜드시멘트

③ 백색포틀랜드시멘트	④ 중용열포틀랜드시멘트

38. 석재의 강도 중 일반적으로 가장 큰 것은?

① 휨강도	② 인장강도

③ 전단강도	④ 압축강도

39. 내열성ㆍ내한성이 우수한 수지로 -60 ~ 260℃의 범위에서 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성이 우수한 것은?

① 요소수지	② 아크릴수지

③ 실리콘수지	④ 멜라민수지

40. 목재의 강도 중 응력방향이 섬유방향에 평행한 경우 일반적으로 가장 작은 값을 갖는 것은?

① 휨강도	② 압축강도

③ 인장강도	④ 전단강도

41. 2층 마루틀 중 보를 쓰지 않고 장선을 사용하여 마루널을 깐 것은?

① 홑마루틀	② 보마루틀

③ 짠마루틀	④ 납작마루틀

42. 트레이싱지에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 불투명한 제도용지이다.

② 연질이어서 쉽게 찢어진다.

③ 습기에 약하다.

④ 오래 보관되어야 할 도면의 제도에 쓰인다.

43. 다음 각 도면에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 평면도에서는 실의 배치와 넓이, 개구부의 위치나 크기를 표시한다.

② 천장 평면도는 절단하지 않고 단순히 건물을 위에서 내려다 본 도면이다.

③ 단면도는 건물을 수직으로 절단한 수, 그 앞면을 제거하고 건물을 수평방향으로 본 도면이다.

④ 입면도는 건물의 외형을 각 면에 대하여 직각으로 투사한 도면이다.

44. 철골공사의 가공작업 순서로 옳은 것은?

① 원척도 - 본뜨기 - 금긋기 - 절단 - 구멍뚫기 - 가조립

② 원척도 - 금긋기 - 본뜨기 - 구멍뚫기 - 절단 - 가조립

③ 원척도 - 절단 - 금긋기 - 본뜨기 - 구멍뚫기 - 가조립

④ 원척도 - 구멍뚫기 - 금긋기 - 절단 - 본뜨기 - 가조립

45. 제도용구 중 치수를 옮기거나 선과 원주를 같은 길이로 나눌 때 사용하는 것은?

① 컴퍼스	② 디바이더

③ 삼각스케일	④ 운형자

46. 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표현할 때 사용되는 선은?

① 가는 실선	② 파선

③ 일점쇄선	④ 이점쇄선

47. 건축도면의 치수에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.

② 치수 기입은 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.

③ 치수선의 양 끝 표시는 화살 또는 점으로 표시할 수 있으며, 같은 도면에서 2종을 혼용할 수 있다.

④ 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.

48. 용착금속이 끝부분에서 모재와 융합하지 않고 덮여진 부분이 있는 용접결함을 무엇이라 하는가?

① 언더컷(under cut)	② 오버랩(over lap)

③ 크랙(crack)	④ 클리어런스(clearance)

49. 건축제도에서 다음 평면 표시 기호가 의미하는 것은?

① 미닫이문	② 주름문

③ 접이문	④ 연속문

50. 목구조에서 본 기둥 사이에 벽을 이루는 것으로서, 가새의 옆휨으르 막는데 유효한 기둥은?

① 평기둥	② 샛기둥

③ 동자기둥	④ 통재기둥

4과목 : 건축일반

51. 기본 벽돌에서 칠오토막의 크기로 옳은 것은?

① 벽돌 한 장 길이의 1/2 토막

② 벽돌 한 장 길이의 직각 1/2 반절

③ 벽돌 한 장 길이의 3/4 토막

④ 벽돌 한 장 길이의 1/4 토막

52. 장선 슬래브의 장선을 직교시켜 구성한 우물반자 형태로 된 2방향 장선 슬래브 구조는?

① 1방향 슬래브	② 데크플레이트

③ 플랫 슬래브	④ 워플 슬래브

53. 플랫 슬래브(flat slab)구조에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 내부에는 보가 없이 바닥판을 기둥이 직접 지지하는 슬래브를 말한다.

② 실내공간의 이용도가 좋다.

③ 층높이를 낮게 할 수 있다.

④ 고정하중이 적고 뼈대강성이 우수하다.

54. 건축 구조의 분류에서 일체식 구조로만 구성된 것은?

① 돌 구조 - 목 구조

② 철근 콘크리트 구조 - 철골 철근 콘크리트 구조

③ 목 구조 - 철골 구조

④ 철골 구조 - 벽돌 구조

55. 다음 그림과 같은 제도용구의 명칭으로 옳은 것은?

① 자유곡선자	② 운형자

③ 템플릿	④ 디바이더

56. 건축설계도 중 계획설계도에 해당하지 않는 것은?

① 구상도	② 조직도

③ 동선도	④ 배치도

57. 그림과 같은 단면용 재료 표시 기호가 의미하는 것은?

① 목재(치장재)	② 석재

③ 인조석	④ 지반

58. 도로 포장용 벽돌로서 주로 인도에 많이 쓰이는 것은?

① 이형벽돌	② 포도용 벽돌

③ 오지벽돌	④ 내화벽돌

59. 벽돌 쌓기 중 벽돌면에 구멍을 내어 쌓는 방식으로 방막벽이며 장식적인 효과가 우수한 쌓기 방식은?

① 엇모쌓기	② 영롱쌓기

③ 영식쌓기	④ 무늬쌓기

60. T자를 사용하여 그을 수 있는 선은?

① 포물선	② 수평선

③ 사선	④ 곡선

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	④	②	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	①	④	④	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	④	①	③	①	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	②	③	②	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	①	②	④	③	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	②	②	④	①	②	②	②