1과목 : 실내디자인

실내건축기능사             ◐ 2015년 01월 25일 필기 기출문제 ◑             전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 다음 설명에 알맞는 상점의 진열 및 판매대 배치 유형은?

① 굴절배치형	② 직렬배치형

③ 환상배치형	④ 복합배치형

2. 양식주택과 비교한 한식주택의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공간의 융통성이 낮다.

② 가구는 부수적인 내용물이다.

③ 평면은 실의 위치별 분화이다.

④ 각 실의 프라이버시가 약하다.

3. 실내디자인 요소에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 천장은 바닥과 함께 공간을 형성하는 수직적 요소이다.

② 바닥은 다른 요소들에 비해 시대와 양식에 의한 변화가 현저하다.

③ 기둥은 선형의 수직요소로 벽체를 대신하여 구조적인 요소로만 사용된다.

④ 벽은 공간을 에워싸는 수직적 요소로 수평방향을 차단하여 공간을 형성하는 기능을 갖는다.

4. 어느 실내공간을 실제 크기보다 넓어 보이게 하려는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 창이나 문 등을 크게 한다.

② 벽지는 무늬가 큰 것을 선택한다.

③ 큰 가구는 벽에 부착시켜 배치한다.

④ 질감이 거친 것보다 고운 마감재료를 선택한다.

5. 창문을 통해 입사되는 광량, 즉 빛 환경을 조절하는 일광조절장치에 속하지 않는 것은?

① 픽처 윈도	② 글라스 커튼

③ 로만 블라인드	④ 드레이퍼리 커튼

6. 스툴의 일종으로 더 편안한 휴식을 위해 발을 올려놓는데도 사용되는 것은?

① 세티	② 오토만

③ 카우치	④ 이지체어

7. 점과 선의 조형효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점은 선과 달리 공간적 착시효과를 이끌어낼 수 없다.

② 선은 여러 개의 선을 이용하여 움직임, 속도감 등을 시각적으로 표현할 수 있다.

③ 배경의 중심에 있는 하나의 점은 점에 시선을 집중시키고 정지의 효과를 느끼게 한다.

④ 반복되는 선의 굵기와 간격, 방향을 변화시키면 2차원에서 부피와 깊이를 느끼게 표현할 수 있다.

8. 간접조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 균질한 조도를 얻을 수 있다.

② 직접조명보다 조명의 효율이 낮다.

③ 직접조명보다 뚜렷한 입체효과를 얻을 수 있다.

④ 직접조명보다 부드러운 분위기 조성이 용이하다.

9. LDK형 단위주거에서 D가 의미하는 것은?

① 거실	② 식당

③ 부엌	④ 화장실

10. 형태의 의미구조에 의한 분류에서 인간의 지각, 즉 시각과 촉각 등으로 직접 느낄 수 없고 개념적으로만 제시될 수 있는 형태는?

① 현실적 형태	② 인위적 형태

③ 상징적 형태	④ 자연적 형태

11. 다음 중 실내디자인을 평가하는 기준과 가장 거리가 먼 것은?

① 경제성	② 기능성

③ 주관성	④ 심미성

12. 다음은 피보나치 수열을 나타낸 것이다. “21” 다음에 나오는 숫자는?

① 24	② 29

③ 34	④ 38

13. 다음 중 실내디자인에서 리듬감을 주기 위한 방법과 가장 거리가 먼 것은?

① 방사	② 반복

③ 조화	④ 점이

14. 디자인 원리 중 강조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 균형과 리듬의 기초가 된다.

② 힘의 조절로서 전체 조화를 파괴하는 역할을 한다.

③ 구성의 구조 안에서 각 요소들의 시각적 계층 관계를 기본으로 한다.

④ 강조의 원리가 적용되는 시각적 초점은 주위가 대칭적 균형일 때 더욱 효과적이다.

15. 다음의 부엌 가구 배치 유형 중 좁은 면적 이용에 가장 효과적이며 주로 소규모 부엌에 사용되는 것은?

① 일자형	② L자형

③ 병렬형	④ U자형

16. 측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통풍ㆍ차열에 유리하다.

② 시공이 용이하며 비막이에 유리하다.

③ 투명 부분을 설치하면 해방감이 있다.

④ 편측채광의 경우 실내의 조도분포가 균일하다.

17. 기온ㆍ습도ㆍ기류의 3요소의 조합에 의한 실내 온열감각을 기온의 척도로 나타낸 온열지표는?

① 유효온도	② 등가온도

③ 작용온도	④ 합성온도

18. 열전도율의 단위로 옳은 것은?

① W	② W/m

③ W/mㆍK	④ W/m2ㆍK

19. 2가지 음이 동시에 귀에 들어와서 한 쪽의 음 때문에 다른 쪽의 음이 작게 들리는 현상은?

① 공명 효과	② 일치 효과

③ 마스킹 효과	④ 플러터 에코 효과

20. 환기의 종류 중 실내외의 온도차에 의한 공기의 밀도차가 환기의 원동력이 되는 것은?

① 전반환기	② 동력환기

③ 풍력환기	④ 중력환기

2과목 : 실내환경

21. 변성암에 속하지 않는 것은?

① 대리석	② 석회석

③ 사문암	④ 트래버틴

22. 다음 중 구조 재료에 요구되는 성질과 가장 관계가 먼 것은?

① 외관은 좋은 것이어야 한다.

② 가공이 용이한 것이어야 한다.

③ 내화, 내구성이 큰 것이어야 한다.

④ 재질이 균일하고 강도가 큰 것이어야 한다.

23. 다음 중 콘크리트 바탕에 적용이 가장 곤란한 도료는?

① 에폭시도료	② 유성바니시

③ 염화비닐도료	④ 염화고무도료

24. 석재의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 불연성이다.

② 내구성, 내수성이 우수하다.

③ 비중이 크고 가공성이 좋지 않다.

④ 압축강도는 인장강도에 비해 매우 작다.

25. 도막 방수재, 실링재로 사용되는 열경화성 수지는?

① 아크릴수지	② 염화비닐수지

③ 폴리스티렌수지	④ 폴리우레탄수지

26. 목재의 강도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 변재가 심재보다 강도가 크다.

② 목재의 강도는 일반적으로 비중에 반비례한다.

③ 목재의 강도는 힘을 가하는 방향에 따라 다르다.

④ 섬유포화점 이상의 함수 상태에서는 함수율이 적을수록 강도가 커진다.

27. 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티 측정 방법에 속하지 않는 것은?

① 비비시험	② 슬럼프시험

③ 비카트시험	④ 다짐계수시험

28. 건축재료의 사용목적에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

① 구조재료	② 마감재료

③ 유기재료	④ 차단재료

29. 수화열이 낮아 댐과 같은 매스 콘크리트 구조물에 사용되는 시멘트는?

① 보통포틀랜드시멘트

② 조강포틀랜드시멘트

③ 중용열포틀랜드시멘트

④ 내황산염포틀랜드시멘트

30. 천연 아스팔트에 속하지 않는 것은?

① 아스팔타이트	② 로크 아스팔트

③ 레이크 아스팔트	④ 스트레이트 아스팔트

3과목 : 실내건축재료

31. 콘크리트의 강도 중 일반적으로 가장 큰 것은?

① 휨강도	② 인장강도

③ 압축강도	④ 전단강도

32. 목재를 절삭 또는 파쇄하여 작은 조각으로 만들어 접착제를 섞어 고온, 고압으로 성형한 판재는?

① 합판	② 섬유판

③ 집성목재	④ 파티클보드

33. 콘크리트 혼화제 중 작업성능이나 동결융해 저항성능의 향상을 목적으로 사용하는 것은?

① AE제	② 증점제

③ 기포제	④ 유동화제

34. 다음은 한국산업표준(KS)에 따른 점토 벽돌 중 미장 벽돌에 관한 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은?

① 30%	② 40%

③ 50%	④ 60%

35. 소다석회유리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 용융하기 쉽다.

② 풍화되기 쉽다.

③ 산에는 강하나 알칼리에는 약하다.

④ 건축물의 창유리로는 사용할 수 없다.

36. 구리(Cu)와 주석(Sn)을 주체로 한 합금으로 건축장식철물 또는 미술공예재료에 사용되는 것은?

① 니켈	② 양은

③ 황동	④ 청동

37. 콘크리트가 타설된 후 비교적 가벼운 물이나 미세한 물질 등이 상승하고, 무거운 골재나 시멘트는 침하하는 현상은?

① 쿨링	② 블리딩

③ 레이턴스	④ 콜드조인트

38. 플라스틱 건설재료의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 전기절연성이 우수하다.

② 강성이 크고 탄성계수가 강재의 2배이므로 구조재료로 적합하다.

③ 가공성이 우수하여 기구류, 판류, 파이프 등의 성형품 등에 많이 쓰인다.

④ 접착성이 크고 기밀성, 안전성이 큰 것이 많으므로 접착제, 실링제 등에 적합하다.

39. 혼합한 미장재료에 아직 반죽용 물을 섞지 않은 상태를 의미하는 용어는?

① 초벌	② 재벌

③ 물비빔	④ 건비빔

40. 다음 중 기둥 및 벽 등의 모서리에 대어 미장바름을 보호하기 위해 사용하는 철물은?

① 메탈 라스	② 코너 비드

③ 와이어 라스	④ 와이어 메시

41. 철근콘크리트 구조에서 나선철근으로 둘러싸인 원형단면 기둥 주근의 최소 개수는?

① 3개	② 4개

③ 6개	④ 8개

42. 일반적인 삼각 스케일에 표시되어 있지 않은 축척은?

① 1/100	② 1/300

③ 1/500	④ 1/700

43. 도면표시기호 중 두께를 표시하는 기호는?

① THK	② A

③ V	④ H

44. 도면을 접는 크기의 표준으로 옳은 것은? (단, 단위는 mm임)

① 841×1189	② 420×294

③ 210×297	④ 105×148

45. 이오토막으로 마름질한 벽돌의 크기로 옳은 것은?

① 온장의 1/4	② 온장의 1/3

③ 온장의 1/2	④ 온장의 3/4

46. 용착 금속이 흠에 차지 않고 흠 가장자리가 남아 있는 불완전 용접을 무엇이라 하는가?

① 언더컷	② 블로홀

③ 오버랩	④ 피트

47. 건축물을 각 층마다 창틀 위에서 수평으로 자른 수평 투상도로서 실의 비채 및 크기를 나타내는 도면은?

① 입면도	② 평면도

③ 단면도	④ 전개도

48. 건축물의 설계도면 중 사람이나 차, 물건 등이 움직이는 흐름을 도식화한 도면은?

① 구상도	② 조직도

③ 평면도	④ 동선도

49. 목구조에서 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재로 사용하는 기둥은?

① 통재기둥	② 평기둥

③ 샛기둥	④ 배흘림 기둥

50. 다음 중 선의 굵기가 가장 굵어야 하는 것은?

① 절단선	② 지시선

③ 외형선	④ 경계선

4과목 : 건축일반

51. 건축 제도 통칙에서 규정하고 있는 치수에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

① A	② A, B

③ A, C	④ A, D

52. 건축 설계도면에서 중심선, 절단선, 경계선 등으로 사용되는 선은?

① 실선	② 일점쇄선

③ 이점쇄선	④ 파선

53. 각 건축구조의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 벽돌구조는 횡력 및 지진에 강하다.

② 철근콘크리트구조는 철골구조에 비해 내화성이 우수하다.

③ 철골구조의 공사는 철근콘크리트구조 공사에 비해 동절기 기후에 영향을 덜 받는다.

④ 목구조는 소규모 건축에 많이 쓰이며 화재에 취약하다.

54. 도면을 작도할 때의 유의 사항 중 옳지 않은 것은?

① 선의 굵기가 구별되는지 확인한다.

② 선의 용도를 정확하게 알 수 있도록 작도한다.

③ 문자의 크기를 명확하게 한다.

④ 보조선을 진하게 긋고 글씨를 쓴다.

55. 그림과 같은 트러스의 명칭은?

① 워렌(warren)트러스

② 비렌딜(vierendeel)트러스

③ 하우(howe)트러스

④ 핑크(pink)트러스

56. 실시 설계도면에 포함되지 않는 도면은?

① 배치도	② 동선도

③ 단면도	④ 창호도

57. 건축물의 투시도법에 쓰이는 용어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 화면(Picture Plane, P.P.)은 문체와 시점 사이에 기면과 수직한 직립 평면이다.

② 수평면(Horizontal Plane, P.P.)은 기선에 수평한 면이다.

③ 수평선(Horizontal Line, H.L.)은 수평면과 화면의 교차선이다.

④ 시점(Eye Point, E.P.)은 보는 사람의 눈 위치이다.

58. 제도 용구와 용도의 연결이 틀린 것은?

① 컴퍼스 - 원이나 호를 그릴 때 사용

② 디바이더 - 선을 일정간격으로 나눌 때 사용

③ 삼각스케일 - 길이를 재거나 직선을 일정한 비율로 줄여 나타낼 때 사용

④ 운형자 - 긴 사선을 그릴 때 사용

59. 이형 철근의 마디, 리브와 관련이 있는 힘의 종류는?

① 인장력	② 압축력

③ 전단력	④ 부착력

60. 고력볼트접합에서 힘을 전달하는 대표적인 접합방식은?

① 인장접합	② 마찰접합

③ 압축접합	④ 용접접합

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	②	①	②	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	②	①	④	①	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	④	④	③	③	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	③	④	④	②	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	①	①	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	④	③	②	②	④	④	②